高速液体クロマトグラフ修繕業務仕様書

1. 業務目的

当該高速液体クロマトグラフは、食品の品質管理や新商品の開発において、食品中の添加物分析等に利用しているが、現在、高速液体クロマトグラフ分析専用ソフトウエアのシャットダウン等動作異常が多発していることから修理を行うものである。

1. 対象機器名　Prominence高速液体クロマトグラフ

　　株式会社島津製作所社製

1. 修繕内容
2. 次の部品について交換すること

制御用PC

（PCの仕様は以下のとおり）

　　　　　　　　CPU：Intel Core－ｉ５

　　　　　　　　メモリ：16GB

 　 ストレージ：ＳＳＤ５１２ＭＢ

　　　　　　　　ＯＳ：Ｗｉｎｄｏｗｓ　１１　Ｐｒｏ

　　　　　　　　ディスプレイ、マウス、キーボード付属

　　　　　　USBドングルキット

1. 制御用ソフトウエアの再セットアップを行うこと
2. 部品交換後のシステムの立上げ動作確認作業を行うこと
3. 修繕実施場所　愛媛県産業技術研究所　第１食品加工研究実験棟２階

　　　　　　　松山市久米窪田町487番地２

1. 修繕期限　令和７年２月２１日（金）
2. その他
3. 受注者は、修繕日程について事前に発注課担当者と連絡調整を行うこと。
4. 修繕の際に必要となる部品及び消耗品については、受注者が用意すること。
5. 修繕中の状態及び交換部品の写真撮影を行い、修繕完了報告書とともに写真を提出すること。
6. 不明な点は、発注課担当者と協議すること。
7. 発注課

愛媛県産業技術研究所　食品産業技術センター

担当者　石井主任研究員

連絡先　電　話　０８９－９７６－７６１２

　　　　ＦＡＸ　０８９－９７６－７３１３